Уважаемые господа!

В www.smart-well.ru. представлены способы контроля пообъектных расходов в многопластовых скважинах, эксплуатируемых одним стволом.

1. Первые способы основаны на использовании текущей термограммы.
На основе положения, выражаемого формулой тепломассопереноса http://www.smart-well.ru/43.htm, найдены практические способы измерения потока втекающей в скважину жидкости, например:

А) по изменению абсолютного значения температуры в потоке 
http://www.smart-well.ru/43.htm#по_изменениям_значений_&А0;

Б) по наклону короткого (10-15м) отрезка термограммы (http://www.smart-well.ru/433.htm). Способ проверен на примере двух нефтяных скважин, в которых получено хорошее схождение расчетных и измеренных результатов расходов. Эти два способа могут иметь безусловное применение в скважинах, фонтанирующих нефтью, и в нагнетательных скважинах, работающих одновременно на несколько пластов.

 В) Из теории также следует, что способ термометрии может быть использован в обводненных многопластовых скважинах для контроля неизменности режима эксплуатации: если ни расход, ни состав пообъектных притоков не меняется, то и показания системы мониторинга  не меняются. 

Измерителями систем термомониторинга являются термометр типа PPS для первого и третьего способа, два термометра типа PPS или градиент термометр, например по патенту №85190 RU – для второго. 
2. Второе направление - интеллектуальная технология вертикально-раздельной эксплуатации многопластовой обводненной скважины т.ч. и с нестационарной обводненностью: http://www.smart-well.ru/3_field.htm. Технология основана на прямом измерении расходов нефти и воды каждого продуктивного объекта патентованным двухкомпонентным расходомером.

На сегодняшний день проведен НИР: закончены лабораторные испытания двухкомпонентного расходомера, проработан принципиальный подход к установке пакеруемого оборудования в скважину. Требуется проведение ОКР и скважинных испытаний. Эта технология дает уникальную возможность совершить прорыв в возможностях эффективной эксплуатации месторождений, находящихся на завершающей стадии разработки.

Например, крайне заманчиво решить вопрос закачки воды не только в нижний пласт скважины, но и в любой другой. Это даст огромные возможности для проведения внутриконтурного заводнения минимальными средствами без подъема воды из скважины и ее обратной закачки в пласт.
Интеллектуальная технология

вертикально-раздельной эксплуатации 
многопластовой обводненной скважины.

Суть технологии заключается в том, что известный способ добычи с гидростатическим разделением смеси воды и нефти в стволе скважины, откачкой нефти на поверхность верхним насосом и закачкой воды в нижний пласт нижним насосом теперь производится под управлением интеллектуальной системы мониторинга, обеспечивающей:

· управление местоположением границы раздела «вода-нефть» в интервале между верхним и нижним насосами путем управления их производительностью;

· раздельное измерение расходов нефти и воды каждого продуктивного объекта патентованным двухкомпонентным расходомером. 
Достоинства технологии:
1. Управление местоположением границы раздела «вода-нефть» обеспечивает раздельную откачку воды и нефти из ствола скважины без опасности  возникновения  эмульсии, что:
· облегчает работу насосов, увеличивая их межремонтный интервал;

· устраняет необходимость деэмульгации, обезвоживания и обессоливания добываемой нефти, 

· снимает задачу утилизации подтоварной воды.
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2. Отсутствие воды в добываемой нефти снижает загидрачивание труб НКТ, выпадение солевых отложений.

3. Закачка воды в пласт непосредственно в скважине упрощает и удешевляет реализацию задачи ППД.

4. Раздельное измерение расходов нефти и воды позволяет контролировать работу каждого продуктивного объекта, обеспечивая успешную эксплуатацию многопластовых скважин одним стволом, что резко уменьшает затраты добычи. 
Конструкция  скважины с двумя продуктивными объектами
  и нижним принимающим пластом: 

а) перфорированная часть колонны НКТ в интервале между насосами не показана;

б) колонна НКТ в собранном виде

Презентация технологии помещена на сайте www.smart-well.ru.

С уважением 

Скопинцев Сергей Петрович                                           info@smart-well.ru
