Высокотехнологичное керамическое теплоизоляционное, огнестойкое покрытие на основе современных нанотехнологий “Термо-С”
Нанотехнология XXI века - реальная альтернатива всем технологиям теплоизоляции.
Единственное влагостойкое керамопокрытие из мировых аналогов

Керамическое теплоизоляционное покрытие «ТЕРМО-С» это сверхтонкое покрытие из керамических шариков наноразмера заполненных вакуумом, обладающее высочайшими теплоизоляционными, огнезащитными, отражающими и рассеивающими свойствами с уникальными возможностями для применения, в широчайшем диапазоне температур. Керамопокрытие «ТЕРМО-С» предназначено для утепления и защиты любых сооружений, включая: полы, крыши и стены зданий; трубопроводы различного назначения; емкости для хранения любых жидкостей и ГСМ (резервуары, хранилища, цистерны); конструкции любого транспорта и т.д. Оно может легко применяться для окрашивания поверхностей из металла, пластика, бетона, кирпича и других материалов, эксплуатируемых в условиях высоких и низких температур. Обладает уникальными тепло, звуко, гидроизоляционными, огнезащитными и антикоррозийными свойствами. Покрытие разработано на основе исследований российского ВПК в области авиакосмических и нанотехнологий.
Основные технические показатели «ТЕРМО-С»:


	№
	Наименование показателей
	Величина показателей

	1
	Консистенция и внешний вид композиции
	Суспензия белого цвета

	2
	Внешний вид покрытия
	Однородное белого цвета

	3
	Область рабочих температур, С
	От минус 60 до плюс 260

	4
	Адгезия к стали, не менее, МПа
	1,0

	5
	Прочность при растяжении, не менее, МПа
	2,0

	6
	Условный коэффициент теплопроводности, Вт/м С
	От 0,0046 и ниже

	7
	Расход краски-покрытия л / кв.м
	1.3


Срок эксплуатации данного термоизоляционного керамопокрытия при температурном режиме от -60 до +260° С не менее 10 лет. Срок эксплуатации может быть увеличен.
Защита емкостей для хранения горюче - смазочных материалов; резервуаров, хранилищ, цистерн и т.д.
Коэффициент отражения покрытием «ТЕРМО-С» солнечной радиации и тепла составляет порядка 75% -95%, что не позволяет жидкостям и нефтепродуктам нагреваться в резервуарах, резко уменьшает испарение продукта, дает возможность увеличить заполнение резервуаров, максимально снижает порог замерзаемости, обеспечивает уменьшение энергозатрат, а также способствует поддержанию требуемой температуры хранения. Известно, что основная энергия Солнца, падающая на земную поверхность, находится в диапазоне волн 0.3-2.4 мкм, именно этот диапазон волн и отражается данным покрытием.
Существующие в настоящее время резервуары - хранилища ГСМ обработаны битумом и покрашены серебрянкой. При обработке их покрытием «ТЕРМО-С»:
· Значительно снижаются потери, связанные с испарением;
· Решаются экологические проблемы;
· Повышается огнестойкость резервуаров и конструкций;
· Увеличивается заполнение емкостей.
· Значительно уменьшаются весовые нагрузки на конструкции.
При этом керамопокрытие имеет простоту применения, прекрасную ремонтоспособность, эластичность и высокие декоративные свойства. Может выпускаться в жидком, рулонном или тканевом виде, в виде пенопанели, пенопласта и даже в виде обоев. В комбинации слоев (в том числе с воздушной прослойкой) является уникальным огнезащитным керамопокрытием и может обеспечить высочайшие пределы огнестойкости.
Принципом действия теплоизоляции «Термо-С» можно назвать «эффект теплового зеркала». В полностью полимеризированном покрытии концентрация вакумизированных керамических пустот составляет более 80%. Теплоизоляции «Термо-С» позволяет, как отражать тепловой поток, так и задерживать его  внутри себя.  Материал сливается с защищаемой поверхностью, заполняя все микропоры, и полностью устраняет контакт поверхности с окружающей средой. При этом он обладает способностью отражать до 90% падающих лучей света и рассеивать до 95% инфракрасного излучения. «Термо-С» это композиционный высокотехнологичный материал на полимерной основе, состоящий из керамических вакуумированных сфер в смеси растворителей и полимеров. Такая комбинация делает материал легким, растяжимым, гибким, с отличной адгезией к любым поверхностям. Материал, напоминающий обычную краску, является суспензией белого цвета, после высыхания которой образуется эластичное полимерное покрытие, обладающее уникальными теплоизоляционными свойствами (1мм = 60-70 мм мин. ваты) и обеспечивает необходимую защиту. Количество слоёв и общая толщина покрытия рассчитывается в зависимости от теплотехнической и иной задачи Заказчика.

Уникальность изоляционных свойств  достигается воздействием вакуума, находящегося в керамических микросферах. Материал эффективен для теплоизоляции фасадов зданий, внутренних стен, крыш, откосов бетонных полов, окон, трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, воздуховодов для систем кондиционирования, паропроводов, систем охлаждения, цистерн и различных емкостей, трейлеров, рефрижераторов и т. п.  Также материал используется для исключения конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения и снижения теплопотерь в системах отопления. Материал эксплуатируется при температурах от – 60° С до + 260° С. Срок службы материала не менее 20 лет. Керамопокрытие представляет собой многокомпонентную однородную жидкую массу, которая легко наносится на поверхности любой формы с помощью кисти или краскопульта. После высыхания образует эластичное твердое покрытие с высокими теплоизолирующими свойствами. керамопокрытие является высокопористым теплоизоляционным материалом, который работает за счет реализации механизма блокирования (создания высокого термического сопротивления) 3-х видов теплопередачи - конвекции, кондукции и радиации. Микропористая структура при теплопередаче отражает и рассеивает более 80-95% входного теплового излучения. За счет низкой теплопроводности, происходит  «ослабление» теплового потока в толще материала, крайне малая излучательная способность уменьшает уровень выходного теплового потока и обеспечивает снижение теплопотерь. В числовом значении уменьшение теплопотерь с ограждающих конструкций (расходов на кондиционирование) при применении энергосберегающих покрытий может достигать 75% и более. 

Теплоизоляционные полимерные покрытия - современные многофункциональные композиционные материалы на основе полимерного связующего, специальных легковесных наполнителей и целевых добавок. Покрытия сочетают высокие теплофизические и  эксплуатационные характеристики с  экономической эффективностью. Покрытие работает в соответствии с физическими принципами отражения, теплопроводности, теплоотдачи и тепловосприятия. Главным фактором, обеспечивающим уникально низкую теплопроводность материала, является наличие легковесного керамического наполнителя (микросфер) наноразмера с вакуумом внутри.
При сравнении с альтернативными видами теплозащиты принимается во внимание: 

1. долговечность материала - срок эксплуатации не менее 20 лет; 

2. антивандальность; 

3. легкость нанесения и минимальная стоимость сопутствующих работ; 

4. удобство нанесения на поверхность любой геометрической формы; 

5. возможность нанесения на рабочее оборудование с температурой поверхности >150ºС; 

6. отсутствие «мостиков холода» (анкеры, металлические ободки); 

7. стойкая базовая антикоррозионная защита; 

8. минимальная рабочая толщина покрытия и его малый объем при доставке; 

9. абсолютная нетоксичность; 
10. огнестойкость.
«Термо-С» представляет собой густую жидкость, которую удобно наносить на поверхности любой формы, обладает превосходной адгезией к любым поверхностям. Материал инертен к большинству химических веществ и соединений, в том числе к морской соли, устойчив к длительному воздействию ультрафиолета и ветровой нагрузке. Может с успехом применяться на предприятиях энергетики, машиностроения, металлургии; нефтегазовой, химической и пищевой промышленности, производствах стройматериалов, а также на объектах строительства и ЖКХ. 

Стоимость тепловой защиты с применением термокерамических покрытий значительно ниже, чем стоимость традиционных систем теплоизоляции. Проведенные испытания убедительно показали, что покрытие превосходит широко рекламируемые в последнее время зарубежные аналоги по теплофизическим характеристикам, при этом существенно выигрывая в цене. 

Керамопокрытие «Термо-С» предназначено для получения покрытия на поверхностях любой формы, обладает уникальными теплоизоляционными, а также, огнезащитными, гидроизолирующими, шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами с очень широкой областью применения. Продукт полностью сертифицирован и запатентован (№ патента 2310670). 

Все известные аналоги имеют водную основу и могут быть, полностью или частично, смыты дождем при нанесении, что приведет к резкому ухудшению качеств покрытия. Наше керамопокрытие обеспечивает возможность работать с ней в любое время года и в широком диапазоне температур. В нашем случае Вы будете иметь дело не с плагиаторами, а с реальными изобретателями и авторами данной технологии. Только наша технология изготовления и существующие наработки могут дать наивысший экономический эффект при решении конкретной задачи по тепло, шумо, звуко, гидроизоляции, а также антикоррозии и огнезащите. Под заказ, материалу могут быть обеспечены нужные качества, параметры и экономика.
Керамопокрытие обладает:
•
высочайшими теплоизоляционными характеристиками ;
· высокой эластичностью и хорошей адгезией к поверхности стали и бетона, что дает уникальную возможность одинаково легко покрывать детали как простых, так и сложных форм, и позволяет, например, выполнить качественную теплоизоляцию запорной арматуры;

возможностью нанесения покрытия на месте без специального оборудования и оснастки персоналом, средней квалификации , что, в частности, позволит силами населения за одно лето на 50 % снизит•
возможностью обеспечить прокладку в существующих каналах теплопроводов вдвое большего проходного сечения, что особенно важно в крупных городах, как при строительстве нового жилья, так и при реконструкции систем теплоснабжения старого жилья.
Материал может успешно применяться как теплоизоляционный материал для покрытия
· трубопроводов;
· водонагревательного оборудования котельных и другого энергетического оборудования, расположенного в жилых, нежилых и промышленных помещениях;
· систем кондиционирования воздуха (воздуховодов);
· зданий и сооружений, включая межпанельные стыки

· внутренних и внешних ограждающих строительных конструкций:
· труб противопожарной системы;
· стенок автобусов, трейлеров, автоприцепов - рефрижераторов;
· отражающих стен на сталелитейных заводах;
· емкостей для хранения горюче - смазочных материалов;
· ангаров;
· цистерн и баков для хранения воды;
· гидрантов и пр.
Уникальность теплозащитных свойств " Термо - С " - в отражении:
· лучистой составляющей теплового потока, проходящего через слой материала, нанесенного на поверхность объекта/ не менее 85 % / ,

· солнечной энергии/ не менее 75%/.

•
« Термо - С » можно наносить на металлическую, бетонную, кирпичную, деревянную, картонную и ряд других поверхностей при одностороннем их нагреве до 100 °С и охлаждении до -30 °С.


Преимущества керамопокрытия «Термо-С» :


1. Срок эксплуатации покрытия не менее 20 лет!
2. Простая технология нанесения краски: краскопульт,  кисточка.
3. Применяется на поверхностях любой конфигурации и из любого материала.
4. Не создает дополнительной весовой нагрузки на конструкции.
5. Обладает прекрасной ремонтоспособностью.
6. Превосходно защищает обработанные керамо покрытием здания, сооружения , инженерные коммуникации и т.д. от нагрева солнечным излучением , от воздействия отрицательных температур и промерзания.



Преимущества керамопокрытия “Термо -С”:

1. Все известные аналоги имеют водную основу и могут быть, полностью или частично, смыты дождем при нанесении, что приведет к резкому ухудшению качеств покрытия. Наше покрытие на полимерной основе и само по себе является универсальным гидроизолирующим средством. Можно в любую погоду наносить покрытие на металл, пластик, бетон, кирпич и другие материалы, оборудование, воздуховоды, трубопроводы. Покрытие обеспечивает защиту поверхности от доступа воды и воздуха.

2. Покрытие может изготавливаться как в виде краски так и в других вариантах -   может выпускаться в жидком, рулонном или тканевом виде, в виде пенопанели, пенопласта и даже в виде обоев. В комбинации слоев (в том числе с воздушной прослойкой) является уникальным огнезащитным керамопокрытием и может обеспечить высочайшие пределы огнестойкости. Покрытие может быть изготовлено по форме заказчика.
3. Состав и свойства покрытия могут изменять и быть подобраны под конкретную задачу заказчика. Могут быть усилены существующие свойства покрытия так и добавлены новые.

4. При необходимости оборудование требующее покрытия может быть доставлено на завод изготовитель и покрыто в соответствии со всеми техническими условиями заказчика.

5. Данное покрытие в первую очередь обеспечивает КОМФОРТНОСТЬ помещения и уменьшает теплозатраты на обогрев здания, при нагревании с внутренней стороны отражает не менее 85% лучистой составляющей теплового потока, а с внешней стороны не менее 75% солнечных лучей (значительная экономия на вентиляции и кондиционировании). Так же не мало важно для нормальной жизнедеятельности человека, что материал является "ДЫШАЩИМ".
6. Покрытие полностью соответствует требованиям Президента и Правительства РФ по внедрению инноваций, модернизации экономики и энергосбережению
Огнезащитное покрытие на основе “Термо-С” – “Блистер ДМ” – 8 апреля 2011 года на выставке в Женеве признано лучшим огнезащитным покрытием в мире.

Высокотехнологичное керамическое теплоизоляционное, огнестойкое покрытие на основе современных нанотехнологий “Термо-С” – производится только на НПО “Зеленопол” г.Зеленоград.

Опасайтесь подделок.
Высокотехнологичное керамическое теплоизоляционное, огнестойкое покрытие «Термо-С», запатентовано в РФ (Патент № 2310670). Продукт полностью сертифицирован. 

Назначение и область применения

Материал Термо-С предназначен для получения покрытий на поверхностях любой формы, обладает уникальными теплоизоляционными, гидроизоляционными, а также антикоррозийными, огнезащитными и звукоизоляционными свойствами с очень широкой областью применения. Одновременно материал является экологичным и «дышащим».
Он может использоваться: 

1. для теплоизоляции трубопроводов пара, газа, нефти, горячей и холодной воды, водонагревательного оборудования котельных, бойлерных, тепловых узлов и т.п., при резком снижении всех эксплуатационных затрат и расходов; 

2. для снижения тепловых потерь и усиления огнезащиты при капитальном строительстве и при реконструкции общественных и промышленных зданий; 

3. для борьбы с промерзанием стен и кровель жилых помещений, с образованием наледей и сосулек на крышах;
4. для снижения потерь, связанных с испарением, замерзаемостью, энергозатратами на поддержании нужной температуры и не полным заполнением емкостей и резервуаров; 
5. для снижения затрат на охлаждение и предотвращения перегрева трансформаторов, рефрижераторов и морозильных камер; 

6. для огнезащиты, предохранения от коррозии и образования конденсата на поверхности конструкций и воздуховодов;

7. для уменьшения толщины изоляции (1мм покрытия = 60-70мм минваты), весовой нагрузки и размера траншей для коммуникаций.
Примеры использования:
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Инфракрасный снимок поверхности стен жилого дома до нанесения Термо-С 
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Инфракрасный снимок поверхности стен жилого дома после нанесения Термо-С 

После нанесения Термо-С, температура внешней поверхности стен резко уменьшилась. Теплоизоляция здания значительно увеличилась.
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