Приложение А

(обязательное)


Статьи затрат газа на собственные технологические нужды 

и потери магистрального транспорта газа
по_______________________за_______________200_____г.

103 m3
	Статьи затрат
	Нормативные затраты
	Фактические затраты

	Собственные технологические нужды и потери магистрального транспорт газа, всего 
	
	

	1. Расход газа на технологические топливные нужды
	
	

	1.1 Газ, потребляемый ГПА, ГМК, ГТУ
	
	

	1.2 Газ, потребляемый котельными промплощадок, КС, РЭП, кузницами, химлабораториями, мехмастерскими
	
	

	1.3 Газ, потребляемый отопительными агрегатами объектов линейной части, КС (АГВ, ПГА, газовые плиты, водонагревательные колонки и т.д.)
	
	

	1.4 Газ, потребляемый для выработки электроэнергии
	
	

	2. Расход газа на прочие технологические нужды
	
	

	2.1 Газ, стравливаемый при работе пневмоприводов и пневмоагрегатов
	
	

	2.2 Газ, расходуемый на продувку пылеуловителей, дриппов, конденсатоотводчиков
	
	

	2.3 Газ, стравливаемый через свечи, при пусках и остановках ГПА, на продувку контуров нагнетателей
	
	

	2.4 Газ, расходуемый на продувки и очистку участков газопроводов для освобождения от пыли, воды, конденсата
	
	

	в том числе
2.4.1 Расход газа на плановые продувки и очистку ГП от пыли, воды, конденсата
	
	

	2.4.2*) Расход газа на внеплановые продувки и очистку ГП от пыли, воды и конденсата
	
	

	2.5 Газ, сжигаемый на факелах (“дежурный огонь”) при работе ГРС малосернистого газа
	
	

	2.6*) Газ, расходуемый на восстановление работоспособности ГТС - стравленный при ликвидации аварий, свищей, гидратообразований, ремонте, замене и ревизии арматуры
	
	

	 том числе
2.6.1 При плановом ремонте, замене и ревизии арматуры
	
	

	2.6.2 При ликвидации аварий, свищей, гидратообразований и внеплановых ремонтах, заменах и ревизиях арматуры
	
	

	2.7 Газ на собственные нужды ПХГ (без КС)
	
	

	3 Технологические потери, всего
	
	

	3.1*)  Потери газа через свищи и при разрывах
	
	

	3.2  Утечки газа из линейной части МГ через микросвищи труб и неплотности линейной арматуры
	
	

	3.3.  Утечки газа из коммуникаций КС и ГРС через микросвищи труб и неплотности арматуры
	
	


Примечание - Статьи расхода газа, помеченных звездочкой*) не планируются.

